SSID: Fibertel WiFi148 2.4GHz

Protocolo: Wi-Fi 4 (802.11n)

Tipo de seguridad: WPA2-Personal

Banda de red: 2,4 GHz

Canal de red 1

Velocidad de vínculo (recepción/transmisión): 54/72 (Mbps)

Dirección IPv6 del vínculo local: fe80::9cd9:468b:c874:4b7b%13

Dirección IPv4: 192.168.0.157

Servidores DNS IPv4: 200.42.4.207

200.49.130.44

200.49.130.44

Fabricante: Realtek Semiconductor Corp.

Descripción: NIC PCI-E de LAN inalámbrica 802.11n Realtek RTL8723AE

Versión del controlador: 2023.70.109.2018

Dirección física (MAC): 28-C2-DD-9D-DC-23

AzureWave Technology Inc.

IP pública: 191.97.163.43

¿La ip pública y privada de qué clases son?

La dire IP pública es clase C